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	资质申请信息
	单位名称
	广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司

	
	资质类别
	地质灾害评估和治理工程勘查设计
	资质等级
	甲级

	
	单位性质
	企业单位
	所属行政区
	广东省广州市
	统一社会信用代码
	914400004558581340

	专业技术人员
	专业类别
	高级（人）
	中级（人）
	初级(人)
	其他(人)
	合计(人)

	
	资源与环境类相关
专业技术人员(人)
	5
	0
	0
	0
	5

	
	土木水利类相关
专业技术人员(人)
	31
	19
	0
	0
	50

	
	合计(人)
	36
	19
	0
	0
	55

	设
备
仪
器
	类别
	单位
	数量
	类别
	单位
	数量

	
	全站仪
	台/套
	2
	凿岩机
	台/套
	*

	
	水准仪
	台/套
	3
	探地雷达
	台/套
	1

	
	锚杆锚索钻机
	台/套
	*
	其他
	台/套
	*

	业绩列表

	序号
	业绩项目名称
	业主单位
	完成时间
（年月）
	工作主要内容
	合同额
（万元）
	项目
级别

	1
	太湖天光抽水蓄能电站曹河安置区地质灾害危险性评估报告
	广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司
	2025年9月
	（一）本评估项目为较重要建设项目，地质环境条件复杂程度属中等复杂类型。依据地质灾害评估技术要求，确定本项目建设场地地质灾害危险性评估级别为二级评估。
（二）现状评估：根据野外地质灾害综合调查，评估区内无现状地质灾害。
（三）预测评估：评估区内工程建设可能引发边坡崩塌/滑坡地质灾害，其发育程度弱，危害程度大，危险性中等；可能遭受自然山体斜坡崩塌/滑坡地质灾害，其发育程度弱，危害程度小，危险性小。
（四）将评估区划分为崩塌/滑坡危险性中等和危险性小两个区。崩塌/滑坡危险性中等区（Ⅰ）面积为10100m2，占评估区面积16.9%，为用地红线范围，属于主要工程建设区域；崩塌/滑坡危险性小区（Ⅱ）面积为49668m2，占评估区面积83.1%，为用地红线范围外评估区范围，属于非工程建设区域。
（五）建设用地的适宜性评价为：崩塌/滑坡地质灾害危险性中等区（Ⅰ）基本适宜，崩塌/滑坡地质灾害危险性小区（Ⅱ）为适宜。
（六）本次评估工作不替代建设工程各阶段的工程地质勘察或有关的评价工作。
	12.5
	二级

	2
	太湖天光抽水蓄能电站天光安置区地质灾害危险性评估报告
	广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司
	2025年9月
	（一）本评估项目为较重要建设项目，地质环境条件复杂程度属中等复杂类型。依据地质灾害评估技术要求，确定本项目建设场地地质灾害危险性评估级别为二级评估。
（二）现状评估：根据野外地质灾害综合调查，评估区内无现状地质灾害。
（三）预测评估：评估区内工程建设可能引发挖方边坡崩塌/滑坡地质灾害，其发育程度弱，危害程度大，危险性中等；可能遭受自然山体斜坡崩塌/滑坡地质灾害，其发育程度弱，危害程度小，危险性小。
（四）将评估区划分为崩塌/滑坡地质灾害危险性中等和危险性小2个区，崩塌/滑坡地质灾害危险性中等区（Ⅰ）面积为8000m2，占评估区面积6.3%，为用地红线范围，属于主要工程建设区域；崩塌/滑坡地质灾害危险性小区（Ⅱ）面积为119428m2，占评估区面积93.7%，为用地红线范围外评估区范围，属于非工程建设区域。
（五）建设用地的适宜性评价为：崩塌/滑坡地质灾害危险性中等区（Ⅰ）基本适宜，崩塌/滑坡地质灾害危险性小区（Ⅱ）为适宜。
（六）本次评估工作不替代建设工程各阶段的工程地质勘察或有关的评价工作。
	12.5
	二级

	3
	太湖天光抽水蓄能电站同义安置区地质灾害危险性评估报告
	广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司
	2025年9月
	（一）本评估项目为较重要建设项目，地质环境条件复杂程度属中等复杂类型。依据地质灾害评估技术要求，确定本项目建设场地地质灾害危险性评估级别为二级评估。
（二）现状评估：根据野外地质灾害综合调查，评估区内无现状地质灾害。
（三）预测评估：评估区内工程建设可能引发挖方边坡崩塌/滑坡，其发育程度弱，危害程度小，危险性小；可能遭受自然山体斜坡崩塌/滑坡地质灾害，其发育程度弱，危害程度小，危险性小。
（四）将整个评估区划分为崩塌/滑坡地质灾害危险性小区（Ⅰ），面积为56768m2，占评估区面积100%。
（五）建设用地的适宜性评价为：崩塌/滑坡地质灾害危险性小区（Ⅰ）为适宜。
（六）本次评估工作不替代建设工程各阶段的工程地质勘察或有关的评价工作。
	12.5
	二级

	4
	广东省深汕合作区引水工程第一批临时用地地质灾害危险性评估报告
	广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司
	2025年10月
	1、评估区内区域地质背景条件中等，气象水文条件中等，地形地貌条件中等，地层和岩石复杂程度为中等，地质构造条件简单，岩土体工程地质性质条件中等，水文地质条件简单，现状地质灾害及不良地质现象不发育，人类工程活动对地质环境的影响中等。综合评定评估区地质环境条件复杂程度为中等。
2、本项目为一般建设项目，评估区地质环境条件复杂程度为中等，根据《广东省地质灾害危险性评估实施细则》第二十四条规定，将项目的地质灾害危险性评估等级确定为二级。
3、根据野外地质灾害综合调查，评估区内无现状地质灾害。
4、预测工程建设可能引发及遭受的地质灾害有崩塌/滑坡和地面沉降二种地质灾害，自然山体斜坡崩塌/滑坡和地面沉降地质灾害潜在危害小，危险性小。
5、综合评估区地质环境条件、建设工程类型及特点和潜在地质灾害的危险性，将第一批临时用地红线内外分为两个不同的分区。其中用地红线范围内为危险性小区第一亚区（Ⅲ1），面积为8336.82m2，占评估区面积9.19%；用地红线范围外评估区为危险性小区（Ⅲ2），面积为82359.18m2，占评估区面积90.81%。
6、第一批临时用地用地范围位于危险性小区内，其建设用地的适宜性为适宜。
7、评估区地质灾害防治分级区划对应危险性分区划分为次重点防治区B和一般防治区C。防治措施包括工程措施、监测(预警)措施和生物措施3类，并以工程措施为主，监测(预警)措施和生物措施为辅。
8、工程建设过程中及建成后应采取经济合理科学有效的措施，防止引发滑坡和地面沉降地质灾害，确保施工安全和正常使用。
	14.0
	二级

	5
	广东省深汕合作区引水工程第二批临时用地地质灾害危险性评估报告
	广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司
	2025年10月
	1、评估区内区域地质背景条件中等，气象水文条件中等，地形地貌条件中等，地层和岩石复杂程度为中等，地质构造条件简单，岩土体工程地质性质条件中等，水文地质条件简单，现状地质灾害及不良地质现象不发育，人类工程活动对地质环境的影响中等。综合评定评估区地质环境条件复杂程度为中等。
2、本项目为一般建设项目，评估区地质环境条件复杂程度为中等，根据《广东省地质灾害危险性评估实施细则》第二十四条规定，将项目的地质灾害危险性评估等级确定为二级。
3、根据野外地质灾害综合调查，评估区内无现状地质灾害。
4、预测工程建设可能引发及遭受的地质灾害有崩塌/滑坡、泥石流和地面沉降二种地质灾害：其中，边坡崩塌/滑坡地质灾害潜在可能性中等，危险性中等；自然山体斜坡崩塌/滑坡、泥石流和地面沉降地质灾害潜在危害小，危险性小。
5、综合评估区地质环境条件、建设工程类型及特点和潜在地质灾害的危险性，将评估区划为危险性中等区和危险性小区两个分区，其中危险性中等区(Ⅱ)面积为1424.03m2，占评估面积的7.73%，属于第二批临时用地主要工程建设区域；危险性小区(Ⅲ)，面积为17004.97m2，占评估面积的92.27%，属于非主要工程建设区域。
6、第二批临时用地用地范围位于危险性中等区内，其建设用地的适宜性为基本适宜。
7、评估区地质灾害防治分级区划对应危险性分区划分为次重点防治区B和一般防治区C。防治措施包括工程措施、监测(预警)措施和生物措施3类，并以工程措施为主，监测(预警)措施和生物措施为辅。
8、工程建设过程中及建成后应采取经济合理科学有效的措施，防止引发崩塌/滑坡、泥石流和地面沉降地质灾害，确保施工安全和正常使用
	14.0
	二级

	6
	广东省封开县江口镇防洪工程地质灾害危险性评估报告
	广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司
	2022年4月
	1、评估区区域地质条件中等；地形地貌复杂程度中等；地层与岩石复杂程度中等；地质构造复杂程度为简单；岩土工程地质条件复杂程度为复杂；地下水类型主要由松散岩类孔隙水和层状岩类裂隙水两种，地下水对工程建设影响中等，水文地质条件复杂程度中等；人类工程活动对地质环境的影响程度为中等。综合判定评估区地质环境条件复杂程度为复杂。
综合各地质环境因素对评估区的致灾作用，确定岩土工程地质条件与水文地质条件为主导因素，气象水文条件及人类工程活动为激发因素，其余为从属因素。
2、本项目属一般建设项目，评估区地质环境条件复杂程度为复杂，因此将其地质灾害危险性评估等级确定为二级。
3、评估区内发现2处滑坡现状地质灾害，其危害程度和危险性为小。
4、预测工程建设引发或加剧的地质灾害类型主要为岸堤边坡崩塌/滑坡、基坑边坡崩塌/滑坡和地面沉降，工程本身还可能遭受基坑边坡崩塌/滑坡、岸堤边坡崩塌/滑坡、自然边坡崩塌/滑坡和地面沉降等地质灾害的影响。其中基坑边坡崩塌/滑坡的危害程度和危险性为小；岸堤边坡崩塌的危害程度中等～大，危险性中等～大，桩号D0+000～D0+333段岸堤边坡崩塌的危害程度大，危险性大，D0+333～D3+002段岸堤边坡崩塌的危害程度中等，危险性中等；自然边坡崩塌/滑坡的危害程度和危险性为小，地面沉降的危害程度和危险性为小。
5、根据地质灾害危险性分区评价要素、量化指标、区段危险性判别原则及工程概况，将评估区划分为危险性大区（Ⅰ）、危险性中等区（Ⅱ）和危险性小区（Ⅲ）3个级别，其中：危险性大区（Ⅰ）面积为0.05km2，占评估区面积的1.41%；危险性中等区（Ⅱ）面积为0.74km2，占评估区面积的20.84%；危险性小区（Ⅲ）面积为2.76km2，占评估区面积的77.75%。
6、在地质灾害危险性分区的基础上，结合地质环境条件、地质灾害危险性、危险性大小以及地质灾害防治难易程度四个方面进行综合分析，拟建项目适宜性为基本适宜～适宜性差，其中基本适宜路段的长度为2669m，占线路全长的88.91%；适宜性差路段的长度为333m，占线路全长的11.09%；综合确定本场地的建设用地适宜性为基本适宜。
7、对于地质灾害防治，危险性大区（Ⅰ）划分为重点防治区（A）；危险性中区（Ⅱ）划分为次重点防治区（B）；危险性小区（Ⅲ）划分为一般防治区（C）。评估区地质灾害防治采用工程措施为主、生物措施和监测措施为辅。
	15.0
	二级

	7
	广东省封开县南丰镇防洪工程地质灾害危险性评估报告
	广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司
	2022年4月
	1、评估区区域地质背景条件中等，地形地貌条件中等，地质构造条件简单，地层岩性和岩土体工程地质性质条件复杂，水文地质条件中等，人类活动对地质环境的影响条件中等，综合判定评估区地质环境条件复杂程度为复杂。
2、本项目为一般建设项目，评估区地质环境条件复杂程度为复杂，地质灾害危险性评估等级确定为二级。
3、根据野外地质灾害综合调查，评估区内已发的地质灾害类型为崩塌和地面沉降2种。其中崩塌1处，分布南渡桥上游自然岸坡的河岸边坡中，规模为微型，其危害程度和危险性为小；地面沉降5处，分布在道路路面及房屋墙体，规模均为小型，其危害程度和危险性均为小。
4、预测工程建设可能引发及遭受的地质灾害类型为为自然山体边坡崩塌/滑坡、基坑边坡崩塌/滑坡、堤岸边坡崩塌/滑坡和地面沉降。自然山坡发生边坡崩塌/滑坡地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；基坑边坡发生崩塌/滑坡地质灾害可能性大，危害程度小，危险性中等，分布桩号为NF0+040～NF0+085（龙湾尾水闸、泵站基坑影响范围）和NF0+730～NF0+810（龙吟桥一体化闸泵基坑影响范围）；堤岸边坡发生崩塌/滑坡地质灾害可能性小，危害程度小，危险性小；地面沉降地质灾害发育程度中等段分布于南渡桥上游土堤段，桩号NF1+276～NF2+223，危害程度中等，危险性中等；地面沉降地质灾害发育程度弱段分布于南渡桥下游防洪墙段，桩号NF0+000～NF2+276，危害程度小，危险性小。
5、评估区总面积为1.6234km2，综合评估区地质环境条件、建设工程类型及特点和潜在地质灾害的危险性，将评估区划为将评估区地质灾害危险性划分为危险性中等区和危险性小区两个级别区。其中危险性中等区总面积为0.1082km2，占评估区面积的6.67%，区内线路长度1.072km，占线路总长度的48.22%，细分为3个亚区；危险性小区总面积为1.5152km2，占评估区面积的93.33%，区内线路长度1.151km，占线路总长度的51.78%，细分为4个亚区。
6、拟建工程为防洪工程，为线性工程，线路总长2223m，其建设场地的适宜性可划分为基本适宜和适宜两个级别，其中基本适宜的线路长度为1072m，占线路总长度的48.22%；适宜的线路长度为1151m，占线路总长度的51.78%。因此，根据建设用地适宜性分级原则，拟建项目建设用地的适宜性为基本适宜。
7、根据地质灾害的危害对象、危险性及地质灾害类型的组合特征，将评估区内潜在地质灾害的防治划分为次重点防治区（B）和一般防治区（C）两个级别区，可采用工程措施、监测措施和生物措施进行防治。
8、工程建设过程中及建成后应采取经济合理科学有效的措施，防止引发地质灾害，确保施工安全和正常使用。
	15.0
	二级




